data: 13.02.2023 r.

znak: INTZ.0005.1.2023.

**INFORMACJA O STANIE DRÓG GMINNYCH**

Zgodnie z ewidencją Gmina Rogoźno Na dzień 31.12.2022 r. zarządza drogami zaliczonymi do dróg kategorii gminnych o łącznej długości 143,394 km, z tego:

- poza miastem 115,601km,

- w mieście 27,793km

​**Nawierzchnię twardą ulepszoną** posiada 74,791 km dróg, w tym :

bitumiczną 47,231 km

betonową 2,099 km

z kostki brukowej 2,766 km,

z brukowca 2,022 km,

z tłucznia 20,853 km,

**nawierzchnię gruntową** posiada  **68,423** **km** dróg, w tym:

wzmocnione żwirem 57,097 km,

i naturalne (grunt rodzimy) 11,326 km.

W roku 2022r. zostały oddane do użytku następujące inwestycje:

***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka, Gmina Rogoźno****.*

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 272538P w miejscowości Garbatka. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku 970 m wraz z wlotem skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027P.

W zakresie inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wykonano zjazdy
z betonu asfaltowego, utwardzono teren pod istniejącą wiatę autobusową.

**Inwestycja obejmowała:**

- wykonanie organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie koryta drogowego,

- profilowanie podłoża,

- regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej,

- regulacja wysokościowa istniejących studni teletechnicznych,

- regulacja zasuw,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze gminnej i wlocie skrzyżowania z DP nr 2027P,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej,

- wykonane poboczy z kruszywa,

- wykonanie fragmentu chodnika w obszarze skrzyżowania z DP nr 2027P,

- remont istniejącego przepustu FI 600 w km ca 0+290,

- przebudowa przejazdu kolejowo drogowego linii kolejowej nr 354 relacji Poznań – Piła (wg projektu kolejowego),

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,

- uporządkowanie terenu budowy,

- demontaż organizacji ruchu na czas budowy.

**Gmina Rogoźno otrzymała w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 756.000,00 zł na realizację zadania
pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka Gmina Rogoźno.**

**Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.080.000,00 zł.**

***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parkowo, Gmina Rogoźno****.*

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska)

w miejscowości Parkowo. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku 880 m wraz z wlotem skrzyżowania z drogą powiatową nr 2025P.

W zakresie inwestycji wykonano nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonano zjazdy z betonu asfaltowego, utwardzono teren pod istniejącą wiatę autobusową.

**Inwestycja obejmowała:**

- wykonanie organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonano roboty rozbiórkowe,

- wykonano koryta drogowe,

- profilowanie podłoża,

- regulację wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej,

- wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na drodze gminnej i wlocie skrzyżowania z DP nr 2025P,

- wykonano nawierzchnię zjazdów z betonu asfaltowego,

- wykonano poboczy z kruszywa,

- wykonano utwardzenie terenu pod wiatę autobusową z betonowej kostki brukowej,

- montaż wiaty autobusowej (istniejąca wiata do ponownego montażu)

- odtworzono istniejące rowy,

**Gmina Rogoźno otrzymała w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 586.981,00 zł na realizację zadania
pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno.**

**Łączna wartość inwestycji wyniosła 840.000,00 zł.**

***Budowa ulicy Topolowej w Rogoźnie****.*

Przedmiot zamówienia obejmował: budowę ulicy Topolowej położonej w miejscowości Rogoźno, Gmina Rogoźno, powiat obornicki, Województwo Wielkopolskie o łącznej długość 432 mb.

Inwestycja obejmowała wykonanie:

- nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej 920 m2,

- nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO 1480 m2,

- nawierzchnię najazdową 15 m2,

- nawierzchnię chodnika 539 m2,

- nawierzchnię dojść do posesji 27 m2,

- nawierzchnię zjazdów indywidualnych 272 m2,

- odtworzono nawierzchnię z betonu asfaltowego (dowiązanie ul. Lipowej) 46 m2,

- kanał technologiczny 2 x SRS 110 443 mb,

- studnie rewizyjne SK-1 15 szt.

**Wartość budowy ul. Topolowej wyniosła 927.420,00 zł.**

***Budowa ulicy Słonecznej w Rogoźnie****.*

Wybudowano ulicę Słoneczną położoną w miejscowości Rogoźno, Gmina Rogoźno, powiat obornicki, Województwo Wielkopolskie o łącznej długości 552 mb.

W ramach zadania wykonano regulację skrzynek żeliwnych dla zasuw oraz regulację wysokościową pokryw studni kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja obejmowała wykonanie:

- nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO 2 672 m2,

- nawierzchni najazdowej 8 m2,

- nawierzchni do posesji 5 m2,

- nawierzchni zjazdów indywidualnych 165 m2,

- kanał technologiczny 2 x SRS 110 561 mb,

- studnie rewizyjne SK-1 18 szt.

**Na powyższe zadanie Gmina Rogoźno otrzymała w ramach złożonego wniosku
o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000 zł na realizację zadania pn. Budowa ul. Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie.**

**Wartość budowy ul. Słonecznej wyniosła 685.027,93zł.**

***,,Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle”.***

Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej (ul. Potulicka) w miejscowości Rogoźno
i Cieśle. Zakres inwestycji obejmował remont drogi na odcinku 1,8 km w zakresie: wykonania nakładki z betonu asfaltowego poprzedzone frezowaniem profilującym, ścinka poboczy, regulacja szerokości istniejącej jezdni (odtworzenie krawędzi i poszerzenie do szerokości jezdni 5,0 m), odtworzenie na fragmentach całej konstrukcji nawierzchni
(w miejscu występowania nawierzchni z betonowej kostki brukowej), remont nawierzchni zjazdów bitumicznych, przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej.

W stanie istniejącym droga gminna posiadała nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości, która wynosiła około 4,5 – 5,5 m (z lokalnym przewężeniem). Na odcinku miejskim w km ca 1+705,98 – 1+833,20 droga posiada szerokość 6,0 m i jednostronny chodnik obramowany krawężnikiem 15x30x100 wyniesionym. Istniejąca jezdnia posiada pochylenie daszkowe o zmiennym spadku poprzecznym.

Odwodnienie drogi w stanie istniejącym zrealizowano zostało na teren zielony przylegający do drogi w granicach pasa drogowego.

**Inwestycja obejmowała:**

- frezowanie profilujące,

 - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego

- wykonanie nakładki z betonu

- odtworzenie na fragmentach drogi całej konstrukcji nawierzchni

- regulacja szerokości istniejącej jezdni (odtworzenie krawędzi jezdni i poszerzenie do szerokości jezdni 5,0 m)

- remont zjazdów bitumicznych (wykonano o pełnej konstrukcji nawierzchni),

- ścinka istniejących poboczy,

**Na powyższe zadanie Gmina Rogoźno otrzymała w ramach złożonego wniosku
o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 707.919,82 zł na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej w m. Cieśle, Gmina Rogoźnie.**

**Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.179.866,37 zł.**

W roku 2022 na terenie miasta i gminy wykonano cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni **1.010,69 m2.**

W roku 2022 na utwardzenie dróg zakupiono i wbudowano łącznie **4.505,72t** gruzobetonu, w tym kruszywa **3.704,22t**, i pofrezu **801,5** **t**.

Pozostałe drogi gminne mają nawierzchnię gruntową, które w ramach bieżącego utrzymania są okresowo równane i utwardzane. W roku 2022 równanie wykonano **327.171,00 m2** dróg
z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich profili podłużnych i poprzecznych z podziałem ich powierzchni:

Rogoźno miasto – 44.111,00 m2

Boguniewo – 9.280,00 m2

Budziszewko – 20.700,00m2

Gościejewo, Karolewo, Owieczki – 48.250,00 m2

Jaracz – 26.820,00 m2

Kaziopole, Grudna, Wełna – 15.770,00 m2

Laskowo, Tarnowo – 28.275,00m2

Nienawiszcz – 29.200,00 m2

Owczegłowy –19.935,00 m2

Parkowo – 26.535,00 m2,

Pruśce, Marlewo, Sierniki –22.890,00 m2

Ruda –10.400,00 m2

Słomowo – 3.600,00 m2

Studzieniec, Międzylesie – 21.405,00 m2

W ramach bieżącego utrzymania zostało wykonane koszenie poboczy, wraz z likwidacją odrostów przy drogach gminnych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**Łączny koszt ww. zadania wykonano na kwotę 84.794,61zł.**

Dużym problemem jest brak możliwości odprowadzeniem wód opadowych
z korony drogi szczególnie gdy wyznaczona działka drogowa jest oddalona od istniejącej kanalizacji deszczowej i innych odbiorników wód i do tego położona jest poniżej terenów przyległych lub wszystkie nieruchomości przyległe do drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną, z której wody spływają na drogę zalewając ją.

**Opracowanie przygotowali:**

Tadeusz Zygmunt

Rafał Szymański